CoMoMap (COndor MOving MAP) V1.6

CoMoMap est un logiciel de navigation externe pour Condor, dérivé de VerifLocal
Il permet d'afficher une carte mobile à diverses échelles présélectionnées
La zone atteignable est affichée

Il ne fonctionne qu'avec Condor version 2 ou 3
La version active est détectée automatiquement

Il utilise les données que Condor envoie sur les ports UDP et NMEA (il ne fonctionne donc pas pour les 
circuits sans PDA)

La plupart des commandes et raccourcis clavier de VerifLocal fonctionnent (mais ne sont pas forcément 
utiles)

NOUVEAUTÉS DE LA VERSION 1.6

Voir le fichier Changelog.txt (en anglais)

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE MANUEL

DEBUG 

Exécuter le fichier CoMoMap-Debug.bat et transmettre le fichier CoMoMap-Debug.log au support
Si la connexion à cunimb.net échoue, exécuter le fichier Test-curl.bat et transmettre le fichier 
Test-curl.log au support 

INSTALLATION

NOTE IMPORTANTE : CoMoMap DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN DOSSIER ACCESSIBLE EN ÉCRITURE

SI VOUS AVEZ DÉJÀ UTILISÉ DES VERSIONS PRÉCÉDENTES :
Copiez votre ancien CoMoMap.ini dans le dossier d'installation, démarrez CoMoMap, le fichier sera mis à jour.
Veillez à ne pas modifier le fichier CoMoMap_default.ini.

Lors de la première exécution, vous devrez activer CoMoMAP dans le pare-feu pour qu'il puisse obtenir 
des données de Condor

Si vous utilisez déjà CoTASA et/ou prévoyez d'utiliser CoKeAs, les noms des dossiers d'installation 
doivent être les noms par défaut sans les numéros de version. 
Après l'installation de l'application, renommez les dossiers CoTASAVxx et CoMoMapVxx de manière à ce 
que les noms soient respectivement CoTASA et CoMoMap, ou créez des jonctions, par exemple : 
> MKLINK /J CoTASA CoTASAV30 

Port COM 

CoMoMap ne fonctionnera pas si un port COM n'est pas disponible.

Il est recommandé d'utiliser un émulateur de port COM, comme VSPE et de créer une paire de ports (p.ex. 
COM6 et COM7)
- un port sera assigné à Condor (SETUP/OPTIONS/NMEA Output, p. ex. COM6)
- l'autre sera assigné à CoMoMap dans le fichier CoMoMap.ini)
	# COM Port for NMEA data (COMnumber, default=COM7)
	COM port=COM7

Un fichier de configuration basique pour VSPE peut être trouvé dans la distribution

Port UDP

Si CoTASA est déjà installé :

- il est recommandé d'installer CoMoMap dans un dossier au même niveau
- il faut activer la redirection de port dans le fichier CoTASA.ini :
	# UDP Port forwarding (default= none)
	Forward Port=55279
	# UDP Port forwarding IP address (default : 127.0.0.1 = localhost)
	Forward Address=127.0.0.15 
- et définir le même port UDP dans le fichier CoMoMap.ini
	# UDP port to listen to (Condor default is 55278)
	Port=55279

Sinon, utiliser le port de Condor (par défaut=55278), dans le fichier .ini
	# UDP port to listen to (Condor default is 55278)
	Port=55278

REMARQUE IMPORTANTE : 

Si CoMoMap ne démarre pas, lancez-le à partir d'une fenêtre d'invite de commande et rapportez les 
dernières lignes à l'assistance.

DÉFINITION DES TOUCHES

Il est recommandé d'utiliser la boîte de dialogue de configuration pour définir les touches, surtout 
pour les caractères non alpha-numériques 

LISTE DES FICHIERS

Voir le manuel

------------------

SUPPORT : 

Merci de signaler d'éventuels problèmes à : cotaco@marc-till.com

AVERTISSEMENT :

Copyright © 2023-2025 Marc TILL

Pour les remerciements, merci de vous reporter au manuel

Ce logiciel est fourni "en l'état", sans aucune garantie explicite ou implicite.
En aucun cas ses auteurs ne sauraient être tenus responsables de quelques dommages que ce 
soit pouvant résulter de l'utilisation de ce logiciel.
Les résultats fournis ne sont qu’indicatifs ne sauraient donc être utilisés à titre de 
preuve.

L’emploi de ce logiciel ne devrait en aucun cas dispenser l’utilisateur de faire appel à 
son bon sens.

Il est permis d'utiliser ce logiciel à n'importe quelle fin, excepté pour des 
applications commerciales, et de le redistribuer librement, à condition de respecter les 
conditions suivantes :

L'origine de ce logiciel ne doit pas être déformée ; vous ne devez pas prétendre que vous 
avez écrit le logiciel original. Si vous utilisez ce logiciel dans un produit, une 
reconnaissance dans la documentation du produit serait appréciée, mais n'est pas exigée. 

Cet avis ne doit être ni modifié ni retiré d’une quelconque distribution.
